|  |
| --- |
| **ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ DFM (DONGFENG)** |
| Наименование Дилера:  | Код Дилера: |
| Модель автомобиля: | Модель и номер двигателя:  |
| Пробег: | Идентификационный номер (VIN): |
| Дата открытия заказ-наряда: | Номер заказ-наряда: |
| **№** |  | **Операция** |  |  |  |  | **№** |  |  | **Операция** |  |  |  |
| 1 | Установка защитных чехлов |  |   |
| **ПОД КАПОТОМ** |  **ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ** |
| 2 | Проверьте отсек двигателя на наличие элементов, которые могут быть не закреплены; изогнутых или зажатых вакуумных шлангов или электрических соединений, или на предмет отсутствующих или несоединенных элементов. |   | 31 |   | Проверка устойчивости работы двигателя |
| 3 | Проверка состояния АКБ (прикрепить чек проверки к бланку)Запишите значение напряжения (под нагрузкой) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вольт.  |   | 32 |   | Проверка отсутствия посторонних шумов, рывков, стуков при работе двигателя, трансмиссии, подвески и тормозов |
| 4 | Надежность соединений клемм и подзарядка АКБ (при необходимости).Проверка работоспособности генератора. |   | 33 |   | Проверка работы рулевого управления (легкое поворачивание и возврат, отклонений при прямом вождении) |
| 5 | Проверьте температуру замерзания охлаждающей жидкости. Запишите значение \_\_\_\_ °С. При несоответствии заменить. |   | 34 |  | Проверка эффективности работы рабочей тормозной системы, стояночного тормоза |
| 6 | Проверить уровень и качество (наличие воды) тормозной жидкости. При несоответствии заменить. |  | 35 |  | Проверка сигнала не пристегнутого ремня, не выключенного наружного освещения, сигнал о забытом ключе в замке зажигания. |
| 7 | Проверка натяжения приводных ремней. |   | 36 |   | Проверка функционирования отопителя, системы вентиляции и климатической установки |
| 8 | Проверьте рулевой привод с усилением, линии и шланги на предмет утечек и достаточного расстояния от соседних панелей, движущихся или нагретых деталей. Должным образом затяните зажимы и соединения. |   | 37 |   | Проверка функции автоматического запирания при движении свыше 10км/ч.  |
| 9 | Проверьте уровень всех жидкостей: моторного масла, жидкости ГУР, аккумулятора, сцепления и систему охлаждения. Долейте жидкость по мере необходимости. |   | 38 |   | Проверка работы всех силовых механизмов, электроприводов, подключение полного привода. |
| 10 | Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла, доливка жидкости. |   | 39 |   | Проверка работы сцепления, усилия при переключении передач. |
| 11 | Визуально проверьте соединения шлангов, патрубков и трубок, швы, прокладки и заглушки на предмет утечек. При необходимости, затяните зажимы и соединения. |   | **ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ** |
| **ВНУТРИ И СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ** |   | 40 |   | Проверка оборотов холостого хода, включения вентилятора системы охлаждения двигателя.  |
| 12 | Снятие транспортного режима (при необходимости). Сканирование всех электронных систем автомобиля на наличие кодов ошибок. |   | **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА-ВЫПОЛНЯЕТСЯ МЕХАНИКОМ** |
| 13 | Проверка работы стеклоочистителей и омывателей, регулировка.  |   | 41 |   | Снятие защитных чехлов. |
| 14 |  Проверка функционирования наружных и внутреннего зеркал, противосолнечных козырьков, звукового сигнала, функции обогрева зеркал и заднего стекла. |   | 42 |   | Установка ковриков и брызговиков. |
| 15 | Проверка/регулировка стояночного тормоза. |   | 43 |   | Мойка кузова автомобиля, уборка салона. |
| 16 | Проверка работы противоугонного устройства замка зажигания, кнопки запирания/отпирания центрального замка, функций дистанционного управления и системы "smart key". |   | 44 |   | Осмотр автомобиля внутри и снаружи на предмет отсутствия повреждений и вмятин, царапин и сколов ЛКП. |
| 17 | Проверка работы замков ремней безопасности, устройств регулировки сидений. |   | **Удостоверяю, что все вышеперечисленные процедуры выполнены, все обнаруженные неполадки устранены и автомобиль находится в исправном состоянии. Предпродажная проверка автомобиля зарегистрирована на портале DFM и прикреплена скан-копия данной формы.** |
| 18 | Проверка работы стеклоподъёмников, люка. |   |
| 19 | Проверка наличия молдингов, элементов внутренней отделки и комплектующих деталей. |   | Подпись ответственного сотрудника Дилера:  | Дата: |
| 20 | Проверка состояния резиновых уплотнителей дверей. |   |
| 21 | Проверка работы замков капота, крышки багажника, блокировка замков дверей. |   | **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА** |
| 22 | Проверка затяжки гаек крепления колёс, рулевого управления. Регулировка рулевой колонки во всех плоскостях, проверка блокировки. |   |
| 23 | Проверка состояния давления воздуха в шинах (включая запасное колесо). |   | 45 |   | Установлены все заказанные для данного автомобиля аксессуары. |
| 24 | Наличие сервисного инструмента и комплектующих. |  | 46 |  | Наличие литературы, руководства по эксплуатации, дополнительного оборудования для данной модели. |
| 25 | Проверка работы приборов наружного освещения. Проверка направления пучка света фар (отрегулируйте при необходимости). |   | 47 |   | Заполнены соответствующие разделы Гарантийного руководства.  |
| 26 | Проверка работы: сигналы поворота, габаритные огни, фонари заднего хода, стоп-сигналы, задние фонари, освещение номерного знака, индикаторы. Подсветки салона, указателей панели приборов, дополнительных устройств. |   | 48 |   | Проверка работоспособности (тестирование) системы вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)\*\*(для автомобилей, оснащенных системой УВЭОС). |
| **ПОД АВТОМОБИЛЕМ** |   | **Подтверждаю, Автомобиль находится в надлежащем состоянии и годен для передачи Конечному Покупателю.**  |
| 27 | Проверка уровня масла в механической коробке передач, редукторах переднего и заднего мостов, раздаточной коробке, автоматической коробке передач, проверка на отсутствие подтеканий. Долейте по мере необходимости. |   | Дата проведения:  |   | Место для печати Дилера |
| 28 | Проверка креплений рулевого привода, коробки передач, подвески, передних и задних тормозных механизмов, валов, проверка шплинтовки и защитных кожухов. |   | Подпись ответственного сотрудника Дилера: |
| 29 | Проверить момент затяжки резьбовых соединений карданного вала, состояние резинотехнических изделий и момент затяжки резьбовых соединений рамы/кузова. |   | Расшифровка подписи: |
| 30 | Проверка/регулировка углов установки колес. |  |  |  |