|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ DFM (DONGFENG)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование Дилера: | | | | | | | Код Дилера: | | | | | | | | |
| Модель автомобиля: | | | | | | | Модель и номер двигателя: | | | | | | | | |
| Пробег: | | | | | | | Идентификационный номер (VIN): | | | | | | | | |
| Дата открытия заказ-наряда: | | | | | | | Номер заказ-наряда: | | | | | | | | |
| **№** |  | **Операция** |  |  |  |  | **№** |  |  | **Операция** | | |  |  |  | |
| 1 | Установка защитных чехлов | | | | |  |  | | | | | | | | |
| **ПОД КАПОТОМ** | | | | | | **ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ** | | | | | | | | | |
| 2 | Проверьте отсек двигателя на наличие элементов, которые могут быть не закреплены; изогнутых или зажатых вакуумных шлангов или электрических соединений, или на предмет отсутствующих или несоединенных элементов. | | | | |  | 31 |  | Проверка устойчивости работы двигателя | | | | | | |
| 3 | Проверка состояния АКБ  (прикрепить чек проверки к бланку)  Запишите значение напряжения (под нагрузкой) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Вольт. | | | | |  | 32 |  | Проверка отсутствия посторонних шумов, рывков, стуков при работе двигателя, трансмиссии, подвески и тормозов | | | | | | |
| 4 | Надежность соединений клемм и подзарядка АКБ (при необходимости).  Проверка работоспособности генератора. | | | | |  | 33 |  | Проверка работы рулевого управления (легкое поворачивание и возврат, отклонений при прямом вождении) | | | | | | |
| 5 | Проверьте температуру замерзания охлаждающей жидкости.  Запишите значение \_\_\_\_ °С. При несоответствии заменить. | | | | |  | 34 |  | Проверка эффективности работы рабочей тормозной системы, стояночного тормоза | | | | | | |
| 6 | Проверить уровень и качество (наличие воды) тормозной жидкости. При несоответствии заменить. | | | | |  | 35 |  | Проверка сигнала не пристегнутого ремня, не выключенного наружного освещения, сигнал о забытом ключе в замке зажигания. | | | | | | |
| 7 | Проверка натяжения приводных ремней. | | | | |  | 36 |  | Проверка функционирования отопителя, системы вентиляции и климатической установки | | | | | | |
| 8 | Проверьте рулевой привод с усилением, линии и шланги на предмет утечек и достаточного расстояния от соседних панелей, движущихся или нагретых деталей. Должным образом затяните зажимы и соединения. | | | | |  | 37 |  | Проверка функции автоматического запирания при движении свыше 10км/ч. | | | | | | |
| 9 | Проверьте уровень всех жидкостей: моторного масла, жидкости ГУР, аккумулятора, сцепления и систему охлаждения. Долейте жидкость по мере необходимости. | | | | |  | 38 |  | Проверка работы всех силовых механизмов, электроприводов, подключение полного привода. | | | | | | |
| 10 | Проверка уровня жидкости в бачке омывателя ветрового стекла, доливка жидкости. | | | | |  | 39 |  | Проверка работы сцепления, усилия при переключении передач. | | | | | | |
| 11 | Визуально проверьте соединения шлангов, патрубков и трубок, швы, прокладки и заглушки на предмет утечек. При необходимости, затяните зажимы и соединения. | | | | |  | **ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ** | | | | | | | | |
| **ВНУТРИ И СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ** | | | | | |  | 40 |  | Проверка оборотов холостого хода, включения вентилятора системы охлаждения двигателя. | | | | | | |
| 12 | Снятие транспортного режима (при необходимости). Сканирование всех электронных систем автомобиля на наличие кодов ошибок. | | | | |  | **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА-ВЫПОЛНЯЕТСЯ МЕХАНИКОМ** | | | | | | | | |
| 13 | Проверка работы стеклоочистителей и омывателей, регулировка. | | | | |  | 41 |  | Снятие защитных чехлов. | | | | | | |
| 14 | Проверка функционирования наружных и внутреннего зеркал, противосолнечных козырьков, звукового сигнала, функции обогрева зеркал и заднего стекла. | | | | |  | 42 |  | Установка ковриков и брызговиков. | | | | | | |
| 15 | Проверка/регулировка стояночного тормоза. | | | | |  | 43 |  | Мойка кузова автомобиля, уборка салона. | | | | | | |
| 16 | Проверка работы противоугонного устройства замка зажигания, кнопки запирания/отпирания центрального замка, функций дистанционного управления и системы "smart key". | | | | |  | 44 |  | Осмотр автомобиля внутри и снаружи на предмет отсутствия повреждений и вмятин, царапин и сколов ЛКП. | | | | | | |
| 17 | Проверка работы замков ремней безопасности, устройств регулировки сидений. | | | | |  | **Удостоверяю, что все вышеперечисленные процедуры выполнены, все обнаруженные неполадки устранены и автомобиль находится в исправном состоянии. Предпродажная проверка автомобиля зарегистрирована на портале DFM и прикреплена скан-копия данной формы.** | | | | | | | | |
| 18 | Проверка работы стеклоподъёмников, люка. | | | | |  |
| 19 | Проверка наличия молдингов, элементов внутренней отделки и комплектующих деталей. | | | | |  | Подпись ответственного сотрудника Дилера: | | | | | Дата: | | | |
| 20 | Проверка состояния резиновых уплотнителей дверей. | | | | |  |
| 21 | Проверка работы замков капота, крышки багажника, блокировка замков дверей. | | | | |  | **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА** | | | | | | | | |
| 22 | Проверка затяжки гаек крепления колёс, рулевого управления. Регулировка рулевой колонки во всех плоскостях, проверка блокировки. | | | | |  |
| 23 | Проверка состояния давления воздуха в шинах (включая запасное колесо). | | | | |  | 45 |  | Установлены все заказанные для данного автомобиля аксессуары. | | | | | | |
| 24 | Наличие сервисного инструмента и комплектующих. | | | | |  | 46 |  | Наличие литературы, руководства по эксплуатации, дополнительного оборудования для данной модели. | | | | | | |
| 25 | Проверка работы приборов наружного освещения. Проверка направления пучка света фар (отрегулируйте при необходимости). | | | | |  | 47 |  | Заполнены соответствующие разделы Гарантийного руководства. | | | | | | |
| 26 | Проверка работы: сигналы поворота, габаритные огни, фонари заднего хода, стоп-сигналы, задние фонари, освещение номерного знака, индикаторы.  Подсветки салона, указателей панели приборов, дополнительных устройств. | | | | |  | 48 |  | Проверка работоспособности (тестирование) системы вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)\*  \*(для автомобилей, оснащенных системой УВЭОС). | | | | | | |
| **ПОД АВТОМОБИЛЕМ** | | | | | |  | **Подтверждаю, Автомобиль находится в надлежащем состоянии и годен для передачи Конечному Покупателю.** | | | | | | | | |
| 27 | Проверка уровня масла в механической коробке передач, редукторах переднего и заднего мостов, раздаточной коробке, автоматической коробке передач, проверка на отсутствие подтеканий. Долейте по мере необходимости. | | | | |  | Дата проведения: | | |  | Место для печати Дилера | | | | |
| 28 | Проверка креплений рулевого привода, коробки передач, подвески, передних и задних тормозных механизмов, валов, проверка шплинтовки и защитных кожухов. | | | | |  | Подпись ответственного сотрудника Дилера: | | | |
| 29 | Проверить момент затяжки резьбовых соединений карданного вала, состояние резинотехнических изделий и момент затяжки резьбовых соединений рамы/кузова. | | | | |  | Расшифровка подписи: | | | |
| 30 | Проверка/регулировка углов установки колес. | | | | |  |  | | | |  | | | | |